PRESSEINFORMATION

6. April 2022

**Die Abwehr steht: Universal Hochschiebesicherung für Rollläden**

**Dauerhafter Einbruchschutz von Schellenberg für kurbel- und elektrisch betriebene Rollläden**

Sicherheit ist nicht nur ein gutes Gefühl, sondern ein Stück Lebensqualität. Dabei ist die zuverlässige Abwehr von Einbrechern ein Dauerthema – vor allem in den Ferien, die ja aktuell mit der Corona-Lockerung gesichert sind, und wenn in den dunklen Jahreszeiten die Anzahl an Einbrüchen steigt.

Gerade für Fenster und Rollläden liegt also ein permanenter Schutz vor Dieben nahe. Dafür sorgt Schellenberg jetzt mit der neuen und nachrüstbaren Universal-Hochschiebesicherung. Sie erschwert verhindert das Hochdrücken des Panzers von außen und wird ohne Schrauben am Rollladen montiert. Die einfache Installation erfolgt über die praktische Klippbefestigung an der Vierkantlochung der Rollladenwelle mit zwei speziellen Metallspangen. Dabei übernimmt die Schutzlösung von Schellenberg gleich zwei Funktionen, als Hochschiebesicherung und als Rollladenaufhängung.

**Einfach flexibel für die schnelle Montage**

Entsprechend der jeweiligen Rollladenkastengröße lässt sich die Höhe der flexiblen Sicherung einstellen. Dafür können die einzelnen Glieder ganz einfach entfernt und bei Bedarf wieder einsetzt werden. Die clevere Verbindung per Scharnierprinzip sorgt für ein verbessertes Auf- und Abwickeln des Rollladens. Als praktisch für die Montage erweist sich ebenfalls der Profil-Aufnahmestab der Universal-Hochschiebesicherung. Er lässt sich seitlich leicht abziehen und umdrehen. So funktioniert die Aufhängung für Mini und Maxi Rollladenprofile von Schellenberg gleichermaßen.

**In vielen Rollläden im Sicherheitseinsatz**

Die Universal-Hochschiebesicherung von Schellenberg ist für kurbel- und elektrisch betriebene Rollläden verwendbar. Besonders empfehlenswert ist ihr Einsatz beim Einbau von Rohrmotoren mit Hinderniserkennung, also die Versionen Plus und Premium von Schellenberg. Die Universal-Hochschiebesicherung ist für Achtkantwellen mit den Durchmessern 40, 50 und 60 mm geeignet. Dank dem seitlich abziehbaren Profil-Aufnahmestab kann sie in Sturz- und Neubaukästen sowie für alle Vorbau- und Aufsatzrollläden verwendet werden und schafft so effektiv mehr Schutz vor Einbrechern.

Wörter: 286

Zeichen inkl. Leerzeichen: 2.234

**MONTAGE-SCHRITTE ab Pressebild 4.**

**Über die Alfred Schellenberg GmbH**

Schellenberg ist ein mittelständisches Familienunternehmen aus Siegen.

Mit smarten Antrieben für zu Hause nimmt Schellenberg eine führende Marktposition ein und entwickelt innovative Produkte für die einfache Nachrüstung. Seit mehr als 35 Jahren ist das Unternehmen Partner von Bau- und Fachmärkten, dem E-Commerce-Handel sowie dem Handwerk.

**www.schellenberg.de**

Pressebild 01



© Schellenberg

Bildunterschrift: Die Universal-Hochschiebesicherung erschwert das Hochdrücken des Panzers von außen und wird ohne Schrauben am Rollladen montiert.

Pressebild 02



© Schellenberg

Bildunterschrift: Sorgt für sichere und einfache Befestigung des Rollladenpanzers an der Achtkantwelle und erschwert das Hochschieben von außen.

Pressebild 03



© Schellenberg

Bildunterschrift: Die einzelnen Glieder können ganz einfach entfernt und bei Bedarf wieder einsetzt werden.

Pressebild 04 – MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Zunächst muss die Breite des Rollladens ausgemessen werden.

Pressebild 05 – MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Anschließend auch die Kastenbreite und die Höhe des Rollladenpanzers im Kasten bestimmen.

Pressebild 06 – MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Die Höhe der flexiblen Sicherung kann entsprechend der jeweiligen Rollladenkastengröße eingestellt werden. Dafür, alls notwendig, einzelne Glieder entfernen. Sie lassen sich bei Bedarf wieder einsetzen.

Pressebild 07 – MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Die Universal Hochschiebesicherung seitlich auf das Profil schieben.

Pressebild 08 – MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Die sogenannten Befestigungsspangen müssen nun gelöst werden.

Pressebild 09 – MONTAGE



© Schellenberg

Bildunterschrift: Dann die Befestigungsspangen in die Vierkantlochung einhaken und die Universal Hochschiebesicherung damit auf der Rollladenwelle festklemmen.

**Kontakt:**

Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31

57078 Siegen

www.schellenberg.de

Ihr Ansprechpartner:

Stefan Köhler

PR/Media

Tel.: 0271 89056-450

stefan.koehler@schellenberg.de